Нормы технологического режима для реактора крекинга.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель режима | Единица измерения | Допускаемые технологические параметры | |
| от | до |
| 1 | Расход сырья на установку | м**3**/час | 30 | 63 |
| 2 | Расход пара в зону отпарки | кг/час | 800 | 2000 |
| 3 | Давление в реакционной зоне | кг/см2 | 0,2 | 0,69 |
| 4 | Температура в зоне  реакции (середина) | 0С | 430 | 485 |
| 5 | Количество циркулир-  ющего катализатора | т/час | 55 | 100 |
| 6 | Температура катализа-  тора на выходе из реактора | 0С | 380 | 470 |
| 7 | Температура катализа-  тора на входе в реактор  (на входе из регенератора) | 0С | 500 | 670 |