Нормы технологического режима для реактора крекинга.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель режима | Единица измерения | Допускаемые технологические параметры |
| от | до |
| 1 | Расход сырья на установку | м**3**/час  | 30 | 63 |
| 2 | Расход пара в зону отпарки  | кг/час | 800  | 2000 |
| 3 | Давление в реакционной зоне  | кг/см2   | 0,2 | 0,69 |
| 4 | Температура в зоне реакции (середина)  | 0С | 430  | 485 |
| 5 | Количество циркулир-ющего катализатора  | т/час | 55  | 100 |
| 6 | Температура катализа- тора на выходе из реактора  | 0С | 380  | 470 |
| 7 | Температура катализа- тора на входе в реактор (на входе из регенератора)  | 0С | 500  | 670 |