Согласно предложенному варианту по исходным данным (таблица) рассчитать допускаемые погрешности вольтметра постоянного тока: абсолютную, относительную и приведённую; результаты расчётов округлить до двух значащих цифр.

Диапазон измерения, В

-5 -0 -5 В
Класс точности

0,1
Показание, В

0,6 В