1.	Дифракционная решетка используется в качестве демультиплексора группового сигнала ВОСП – WDM, разделяя его на 9 каналов. Работа производится в диапазоне «1530-1560» нм оптического волокна. Ширина спектра лазеров, вырабатывающих канальные сигналы, равна 1.5 нм. Определите максимально возможную величину периода дифракционной решетки, если освещается 100 рабочих щелей.

2.	Коэффициент затухания ОВ равен 0,25дБ/км. Определить длины волокна, на которых мощность сигнала будет падать в 20 раз, в 100 раз, в 1000 раз.