Экзаменационный билет № 16

1. IPv4-адреса и их виды
2. Расчет абонентской емкости в сетях 2G (для голосовых услуг)
3. Протокол передачи файлов, устанавливающий правила, которые позволяют пользователю получать доступ с одной ЭВМ на другую и обмениваться файлами по сети с подтверждением и установлением соединения - это..
4. Число узлов в подсети с маской /29 равно: ....
5. Какой тип преобразования Фурье используется для формирования OFDM-сигнала в передатчике Wi-Fi?

Выберите один ответ:

a. IDFT

b. IFFT

c. FFT

d. DFT