"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 4.1.

> Фазовый корректор (рис. 4.8, а) имеет элементы = 100 мГн, = 500 Ом. Рассчитать и построить графики частотных зависимостей фазовой постоянной и группового времени прохождения в диапазоне частот от 0 до 10 кГц.

> Фазовая характеристика рассчитывается по формуле (4.10), поэтому

> .

> ГВП рассчитывается по формуле (4.11), поэтому

> .

> Подставляя в выражения для и значения = Гн и = 500Ом, получаем

> Таблица 4.1

> f, кГц | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
> , рад | 0 | 1,8 | 2,38 | 2,75 | 2,88 | 2,94 | 2,98
> , мкс | 400 | 155 | 96 | 55 | 38 | 29 | 24

> Результаты расчета и в диапазоне частот f = = 0 ё 10 кГц приведены в таблице 4.1, а графики – на рис. 4.10, а и 4.10, б.

> Рис. 4.10

назад