О

Вопросы и задания для самопроверки

1. Сформулировать условия безискаженной передачи сигнала.

2. Почему происходят фазо-частотные искажения?

3. Что такое групповое время прохождения?

4. По рис. 4.6 пояснить, как работает фазовый корректор.

5. Каким образом строятся пассивные фазовые корректоры?

6. Как рассчитываются передаточные функции , фазовые характеристики и ГВП мостовых фазовых корректоров 1-го и 2-го порядков?

7. Как изменится график в Примере 4.1, если индуктивность уменьшить в 2 раза.

8. Определить параметры элементов фазового корректора 2-го порядка (рис. 4.9) по заданным коэффициентам передаточной функции , = 0,25 и = 600 Ом.

Ответ: = 36 мГн; = 1,6 мкФ; = 0,58 Гн; = 0,1 мкФ.

9. Каким образом строятся активные фазовые корректоры?

10. Доказать, что операторная передаточная функция корректора, изображенного на рис. 4.13, имеет вид (4.20).

11. Каким образом на основе схемы рис. 4.15 получить фазовые корректоры 1-го и 2-го порядков?

12. Как изменится график в Примере 4.3, если сопротивление : 1) увеличить в 4 раза; 2) увеличить в 10 раз; 3) уменьшить в 2 раза?

13. Каков алгоритм расчета фазовых корректоров?