"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 5.6.

> Аппроксимировать график зависимости тока стока от напряжения между затвором и истоком для полевого транзистора (рис. 5.24), на вход которого подается напряжение , В.

> Рис. 5.24

> Транзистор работает в режиме большого сигнала, поэтому его ВАХ аппроксимируется двумя прямыми линиями. По графику находим напряжение отсечки = –2 В. По аналогии с (5.17) в диапазоне изменения напряжения Ф –2 В ток стока равен нулю. Когда напряжение становится больше , то крутизна S аппроксимирующей прямой рассчитывается по формуле

> .

> Подставляя в эту формулу значения и на границе рабочего диапазона, т. е. = 0, = 4 мА, получаем S = 2 мА/В.

> Таким образом, аппроксимирующая ВАХ функция имеет вид

> или

назад