Контрольная работа. Элементная база электронной техники

### Контрольная работа

## Методические указания и задание на выполнение контрольной работы

Скачать задания к контрольной работе в формате DOC Microsoft Word

С целью наиболее полного ознакомления с принципами расчетов усилителей электрических сигналов в контрольную работу включены расчеты резисторного каскада на биполярном транзисторе, который широко применяются в качестве предварительного каскада усиления гармонических сигналов.

####

Номера вариантов задач, которые должен решить студент, определяются по последней цифре пароля.

Контрольная работа, оформленная в соответствии с приведенными ниже правилами, направляется для проверки преподавателю.

### Правила выполнения и оформления контрольной работы

1. В тексте каждой задачи контрольной работы должны содержаться: техническое задание, таблица параметров транзистора, принципиальная схема рассчитываемого каскада, решение задачи и графики с необходимыми построениями.

2. Схемы и графики выполняются с соблюдением требований Единой системы конструкторской документации и нумеруются. Текстовые пояснения к расчетам должны быть предельно кратки. Страницы также нумеруются.

3. Необходимо соблюдать правила написания единиц измерений и требования ГОСТ на начертания элементов принципиальной схемы.

4. В расчетные формулы обязательно должны быть подставлены числовые значения и приведен результат без промежуточных вычислений. Подставляемые в формулы значения необходимо указывать в основных единицах (вольт, ампер, фарад, генри и т. д.). Окончательный результат должен быть снабжен знаком основной или производной размерности (миллиампер - мА, килоом - кОм и т. д.).

5. После вычисления сопротивления какого-либо резистора или емкости конденсатора необходимо сразу же выбрать ближайший номинал по шкале ГОСТа и в дальнейших расчетах использовать только эту величину. Номинальные значения резисторов стандартизованы и указаны в приложении 2.

При выборе элементов наименование указывается полностью. Примеры обозначения сопротивлений приведены в примечании к таблицам П3.

6. Контрольные работы, выполненные с отступлением от указанных правил, рецензированию не подлежат.