1.На вход [инверт](https://eor.lms.tpu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=31516&displayformat=dictionary)ирующего усилителя, с коэффициентом усиления 4.2, подается входное [напряжение](https://eor.lms.tpu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=31528&displayformat=dictionary) 1.3 В. Какое значение примет выходное [напряжение](https://eor.lms.tpu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=31528&displayformat=dictionary), В?

2.Чему будет равно значение выходного напряжения операционного усилителя, если на его [инверт](https://eor.lms.tpu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=31516&displayformat=dictionary)ирующий вход подать 0,07 В?